
Утверждаю:

Директор ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гавриш Я.Ю.

**Паспорт доступности**

**Государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»**

****

**1. Информация об объекте.**

1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева.

1.2. Адрес объекта: 664025, Иркутск, ул. Свердлова, 23

тел. 8(3952) 24-23-16, тел./факс 8(3952) 24-23-16, e-mail: [iodb@yandex. ru](mailto:iodb-met@yandex.ru)

1.3. Форма собственности: государственная

1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.5. Учредитель объекта: Министерство культуры и архивов Иркутской области.

1.6. Сведения о размещении объекта:

- часть 1 этажа жилого 4-этажного дома

- наличие закрепленного земельного участка отсутствует.

1.7. Год ввода в эксплуатацию здания – 1957, год основания библиотеки – 1958.

1.8. Дата последнего капитального ремонта - 2017, дата предстоящих ремонтных капитальных работ – 2019 год.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

2.1. Сфера деятельности: культура

2.2. Вид деятельности: библиотечное обслуживание населения.

2.3. Категории обслуживаемого населения: дети от 0 до 15 лет, родители, руководители детского чтения.

2.4. Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание граждан, хранение обязательного экземпляра детских документов, изданных на территории Иркутской области, формирование и хранение фонда детской и методической литературы, научно-методическое обеспечение развития библиотек Иркутской области, информационная, культурно-массовая работа.

2.5. Формы оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.6. Средняя посещаемость: 200 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ДЦП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2018 годы» - да, с 2016 г.



**2. Сведения о доступности элементов объекта.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [слух](http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85.jpg) | [слабослыш](http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88.jpg) | https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=5e4756baa806d23ede0b8c8407244d4d&n=33&h=190&w=190 http://radugazvukov.kz.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/084/0849b101d4b3724d7a942ddfbd573feb.jpg?14436102836538 http://www.irkobl.ru/sites/society/about/Rukovodstvo/08.04.14-1.jpg |
| 2.1. Категории обслуживаемых инвалидов –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения с сопровождающими, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* | | 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-И | |  | *в том числе инвалиды:* |  | | 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ-В | | 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ-В | | 4 | с нарушениями зрения | ДЧ-И | | 5 | с нарушениями слуха | ДЧ-В | | 6 | с нарушениями умственного развития | ДП-И |   Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И**– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно | | |

* 1. Доступность отдельных элементов библиотеки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Пути движения.   Остановка «Сухэ-Батора» - автобусы №№ 28, 30 (расстояние до объекта – 200 м). Остановка «Сквер Кирова» - троллейбусы №№ 3, 4, 7, 8 (расстояние до объекта – 200 м). Наличие пешеходных переходов. Перепады высоты на пути следования имеются (бордюры). Остановка «Художественный музей» - автобусы №№ 7, 80, 90, 16, 28, 30, 77, 99, 20; троллейбусы №№ 3, 4, 7, 8 (расстояние до объекта – 350 м). Остановка «Степана Разина» и «Горького» - трамваи №№ 1, 2 (расстояние до объекта – 430 м). Наличие светофоров. Перепады высоты на пути следования имеются (бордюры).   * + 1. Парковка.   Специально выделенная автостоянка отсутствует. Расстояние от проезжей части до входа в здание 7 метров. Вдоль проезжей части – бордюр, прерывающийся на участке проезжей части - въезда во двор (перепадов высоты - нет). При входе на тротуар – пандус.  Доступно частично всем, для инвалидов-колясочников, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения, нарушениями умственного развития.  C:\Users\user\Desktop\эл паспорт доступн\коридоры библиотеки\парковка, пандус и крыльцо.jpg   |  | | --- | | * + 1. Входная группа.   Высота крыльца – 1,5 см над уровнем тротуара, оборудован противоскользящим покрытием. Над дверью – светодиодная бегущая строка, информирующая наименование учреждения, режим работы. Вход в здание оборудован звонком (на высоте 160 см), кнопкой вызова (на высоте 80 см), сигналы с которых осуществляются на вахту библиотеки, где постоянно находится дежурный. Двери двойные, распахиваются на ширину - 110 см и 90 см. На двери – знак для слабовидящих «Желтый круг». Высота порожков – 3-4 см.  Доступно полностью всем. Доступно для следующих категорий инвалидов — инвалиды-колясочники. инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения с сопровождающими.  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\DSC_0044.JPG  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\ОТОБРАННЫЕ уменьшенные\52.JPG | | * + 1. Прием и обслуживание посетителей.   C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\ОТОБРАННЫЕ уменьшенные\DSC_0094-768x513.jpg  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\ОТОБРАННЫЕ уменьшенные\DSC_0125-e1491366768139-768x807.jpg  Наличие пандуса, в обслуживающем отделе двери двойные, распахиваются на ширину 120 см, высота порожка – 5 см.  Доступно обслуживание в читальном зале, также в отделе обслуживания читателей доа 10 лет. От 10 до 15 лет и отделе «Интернет-медиацентр».  Сопровождение, консультации, приемлемые габариты мебели.  В фойе читатели могут пользоваться интерактивным столом. В читальном зале находятся аппараты для чтения для слабовидящих, слабослышащих читателей: специальная литература, электронная лупа, индукционная система, тифлофлешплеер.  C:\Users\user\Desktop\эл паспорт доступн\коридоры библиотеки\читальный зал.JPG  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\ОТОБРАННЫЕ уменьшенные\051.JPG  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\DSC_0001.JPG  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\DSC_0008.JPG  Доступно полностью всем. Доступно для следующих категорий инвалидов — инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения с сопровождающими. нарушениями умственного развития, нарушением слуха. | |
| * + 1. Санитарное помещение.   На пути следования до санузла имеются перепады высоты: до 80 см (ступени), наличие перил, мобильных пандусов, ширина прохода – до 100 см.  Доступно частично всем. Доступно для следующих категорий инвалидов —с нарушением слуха, нарушениями зрения, инвалидам-колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы. нарушениями умственного развития.  C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\DSC_0013.JPG |
| C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\DSC_0020.JPG |
|  |
| C:\Users\user\Desktop\Доступная среда в библиотеке\DSC_0058.JPG |
|  |
| * + 1. Информация и связь.   Наличие дублирования информации о режиме работы библиотеки.  Связь – наличие прибора «Пульсар», с помощью которого читатель обращается за помощью при входе в библиотеку.  Доступно полностью всем. Доступно для следующих категорий инвалидов — с нарушением слуха, нарушениями зрения, инвалидам-колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы. нарушениями умственного развития. |

2.4. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-В (доступно частично всем)

**3. Управленческое решение.**

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** | **Вид работ** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение | Расширение входной зоны. Реконструкция гардероба. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт | Увеличение пространства между стенами в проходах |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение | \Закупка специальной мебели |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт | Установка новой раковины и поручней |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение |  |

3.2. Период проведенных работ: 2016 год в рамках исполнения ДЦП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2018 годы», плана на 2016 год. Дальнейшее планирование работ – 2019-2021 годы (при наличии финансирования).

3.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно-полностью всем.

3.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.

**4. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте).

2. Обследования объекта.