
Утверждаю:

Директор ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гавриш Я.Ю.

**Паспорт доступности**

**Государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»**



**1. Информация об объекте.**

1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева».

1.2. Адрес объекта: 664047, Иркутск, ул. Пискунова, 50

тел. 8(3952) 22-95-72, е-mail: [iodb-met@yandex. ru](mailto:iodb-met@yandex.ru)

1.3. Форма собственности: государственная

1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.5. Учредитель объекта: Министерство культуры и архивов Иркутской области.

1.6. Сведения о размещении объекта:

- часть 1 этажа жилого 4-этажного кирпичного дома

- наличие закрепленного земельного участка отсутствует.

1.7. Год ввода в эксплуатацию здания – 1964, год основания библиотеки– 1957.

1.8. Дата последнего капитального ремонта - 2004, дата предстоящих ремонтных работ – 2017.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

2.1. Сфера деятельности: культура

2.2. Вид деятельности: библиотечное обслуживание населения.

2.3. Категории обслуживаемого населения: дети от 0 до 15 лет, родители, руководители детского чтения.

2.4. Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание граждан, хранение обязательного экземпляра детских документов, изданных на территории Иркутской области, формирование и хранение фонда детской и методической литературы, научно-методическое обеспечение развития библиотек Иркутской области, информационная, культурно-массовая работа.

2.5. Формы оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.6. Средняя посещаемость: 10 человек в день.

2.7. Участие в исполнении программы «Доступная среда»: да, с 2016 года.

**3. Сведения о доступности элементов объекта.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [слух](http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85.jpg) | [слабослыш](http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88.jpg) | http://www.irkobl.ru/sites/society/about/Rukovodstvo/08.04.14-1.jpg |
| 3.1. Категории обслуживаемых инвалидов –с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* | | 1. | Все категории инвалидов и МГН |  | |  | *в том числе инвалиды:* |  | | 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | НД | | 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | НД | | 4 | с нарушениями зрения | НД | | 5 | с нарушениями слуха | ДУ | | 6 | с нарушениями умственного развития | А |   Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И**) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И**– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно, **А** – доступность всех помещений, **НД** – не доступно | | |

* 1. .Доступность отдельных элементов библиотеки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г,У) |

«\*\*» Указывается один из вариантов:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

Формы инвалидности:

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С - инвалиды с нарушениями зрения

Г - инвалиды с нарушениями слуха

У - инвалиды с нарушениями умственного развития

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Пути движения.   Остановка «Диагностический центр» - автобусы №№ 16, 80, троллейбусы №№ 3, 7, 8 (расстояние до объекта – 500-530 м). Остановка «Лыткина» - Трамваи №№ 1, 3, (расстояние до объекта – 300 м). Наличие пешеходных переходов. Перепады высоты на пути следования имеются (бордюры) – до 15 см высотой, не асфальтированные участки дороги.  Доступно частично избирательно, для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.   * + 1. .Парковка.   Специально выделенная автостоянка для инвалидов отсутствует. Место для постановки автотранспорта имеется. Расстояние от проезжей части до входа в здание 3 метра. Вдоль проезжей части – бордюр, прерывающийся на участке входа в подъезд здания.  Доступно частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.   |  | | --- | | * + 1. Входная группа в здание (в подъезд)   Высота крыльца – на 2 см выше уровня тротуара. Вход в здание оборудован домофонным аппаратом (на высоте 125 см), выход которого осуществляется на входную группу библиотеки. Двери двойные. Первая дверь входа в подъезд открываются на ширину - 80 см. Вторая дверь всегда открыта (ширина прохода – 80 см. Высота порожка первой двери (снаружи/изнутри) – 3/6 см. Высота порожка второй двери – 4 см. Ступени бетонные (6 шт. высотой - 12 см., наличие перил слева)  Доступно частично избирательно для следующих категорий инвалидов —с нарушением слуха, нарушениями умственного развития.  Входная группа библиотеки.  Вход в помещение оборудован звонком, располагающимся слева от двери на высоте 145 см. Двери двойные открываются на ширину (первая/вторая) – 70/70 см. Высота порожка - 4 см.  Доступно частично избирательно для следующих категорий инвалидов —с нарушением слуха, нарушениями умственного развития. | | C:\Users\user\Desktop\Новая папка\DSCN1899.JPG   * + 1. Прием и обслуживание посетителей.   Прямые полы, проход до обслуживающего отдела шириной на участках:  -вход в коридор из прихожей – 67 см.  -ширина прохода по коридору – 80 см  -ширина поворота направо перед входом в обслуживающий отдел – 75 см.  C:\Users\user\Desktop\Новая папка\DSCN1897.JPG  В обслуживающем отделе двери одинарные, открываются на ширину 80 см.  Сопровождение, консультации, приемлемые габариты мебели, освещение.  Доступно обслуживание в отделе - читальном зале отдела краеведения и библиографии.  C:\Users\user\Desktop\Новая папка\DSCN1898.JPG  Доступно частично избирательно для следующих категорий инвалидов — с нарушениями умственного развития, нарушением слуха. | |
| * + 1. Санитарное помещение.   Располагается в прихожей библиотеки (слева от входной двери). На пути следования от обслуживающего отдела до санузла отсутствуют перепады высоты, ширина прохода – 80 см.  Ширина прохода в туалетную комнату – 60 см, высота порожка – 2 см.  Доступно частично избирательно. Доступно для следующих категорий инвалидов —с нарушением слуха, нарушениями умственного развития. | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| * + 1. Информация и связь.   Отсутствует наличие дублирования информации.  Доступно частично избирательно для следующих категорий инвалидов — нарушениями умственного развития. | |

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (доступно частично избирательно)

**4. Управленческое решение.**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт помещения, капитальный ремонт дверных проемов |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение, капитальный ремонт двери |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт – внутри, капитальный ремонт двери |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение |

4.2. Период планового проведения отдельных работ: в рамках исполнения ДЦП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2018 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно-частично всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуетсясогласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.

**5. Особые отметки:** Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте).

2. Обследования объекта.